        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA Windows 95/98 Treiber, Ver. 4.11.01.0200-0022
	|
        |       ERAZOR III
        |
        | Copyright (c) 1999 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 30.07.99, MWolf/MKreiten


        Inhaltsuebersicht

        1. Uebersicht
        2. Inhalt
        3. Installation
        4. Versions Hinweise
        5. Hinweise zum Treiber
        6. Bekannte Fehler und Betriebshinweise


------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Diese CD enthaelt den ELSA Display Treiber fuer Microsoft
        Windows 95/98.

        Der Treiber unterstuetzt 256, 65536 und 16 Millionen
        Farben in allen Aufloesungen, die sich mit der eingesetzten
        ELSA Grafikkarte einstellen lassen.


------------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

        Das Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    Die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      Englische Version der Datei LIESMICH.TXT
        VERSION.TXT     Versions-Info zum Treiber und den Tools
        ELSAEZ3.CAB     Display Treiber fuer ERAZOR III
        ELSAEZ3.INF     Installationsdatei fuer Treiber und Tools
        ELSAVE3D.CAB    Dialogseite "ELSA 3D Einstellungen"
        WINMAN.CAB      Dialogseite "ELSA Einstellungen"
        ST3DSET.CAB     Dialogseite "ELSA 3D Revelator" (optional)
        DRVTOOLS        Ordner mit dazugehoerigen Tools wie ELSAinfo, 
                        WINman Suite, ELSA Videocontrol, VideoIO 
                        und ELSA Revelator (die drei letztgenannten 
                        Tools sind optional bzw. je nach Hardwareunter-
                        stuetzung Ihrer ELSA Grafikkarte verfuegbar.) 
                         
        Sollten Sie Probleme bei der Installation haben, stellen Sie
        bitte sicher, dass alle aufgelisteten Dateien vorhanden sind.


------------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Dieser Abschnitt beschreibt die Schritte, die notwendig sind,
        um den ELSA Grafiktreiber mit Tools auf Windows 95/98 zu
        installieren.

3.1     Installation der ELSA Grafikkarte unter Windows 95/98

        Bauen Sie die bisher benutzte Grafikkarte aus Ihrem Computer
        aus und die ELSA Grafikkarte ein. Falls Ihre ELSA Grafikkarte
        einen Schalter besitzt, muss dieser in der Position "1" (VGA
        enabled) stehen.
        Beim Start von Windows 95/98 erkennt dieses zunaechst ein "PCI
        Early VGA Device" oder einen "PCI VGA Adapter" und der Assistent
        fuer Geraetetreiber-Updates fordert Sie auf, auf einen Daten-
        traeger mit aktuelleren Treiberdateien zu verweisen . Erfahrene
        Windows-Anwender koennen jetzt nach der unter 3.4, Windows WHQL-
        konforme Installationsweise, beschriebenen Methode fortfahren.
        Wenn Sie eine einfachere Installationsmethode bevorzugen oder
        den Treiber als EXE-Datei aus dem Web bezogen haben, sollten Sie
        zunaechst einfach den von Windows vorgeschlagenen PCI Standard
        VGA Treiber akzeptieren. Die Installation fuehren Sie dann
        spaeter mittels der EXE oder der WINNERware CD durch.

3.2     Installation per WINNERware CD

        In einer aktiven Windows 95/98 Sitzung legen Sie bitte die
        WINNERware CD-ROM in Ihr Laufwerk ein. Normalerweise startet
        nach der Erkennung der CD ein Setup-Programm. Nur wenn Sie
        'Automatische Benachrichtigung beim Wechsel' deaktiviert haben
        wird es notwendig sein, im Wurzelverzeichnis der CD die Datei
        Setup per Doppelklick zu starten.
        Sie koennen anschliessend die gewuenschten Komponenten
        auswaehlen. Nach dem Neustart Ihres Systems wird Ihr Monitor
        erkannt und Sie waehlen Aufloesung und Farbtiefe.

3.3     Installation von Treiberpaketen aus dem Web

        Die Pakete aus dem Web sind selbsextrahierende EXE-Dateien. Sie
        kopieren temporaer alle zur Installation benoetigten Dateien
        nach z.B. c:\elsainst und anschliessend startet automatisch ein
        Setup. Sie installieren nicht nur Treiber, sondern auch Tools.
        Nachdem die Installation abgeschlossen ist oder auch abgebrochen
        wurde, werden die temporaeren Dateien samt Verzeichnis geloescht.

3.4     Microsoft WHQL-konforme Installationsweise

        Nachdem Windows Ihre ELSA Grafikkarte erkannt hat, waehlen Sie
        'Diskette...'. Wenn Sie ein Treiberupdate durchfuehren, waehlen
        Sie 'Aendern' unter 'Erweiteret...' in den Einstellungen von
        Anzeige.
        Mittels 'Durchsuchen' verweisen Sie auf der ELSA CD auf das zu
        Ihrer Grafikkarte passende Verzeichnis (z.B. GLORIA\SYNERGY\
        WIN9x\STANDARD). Nach der Aufforderung "Datentraeger einlegen"
        geben Sie den Namen des passenden Verzeichnisses gegebenenfalls
        erneut ein. Nach dem Neustart von Windows 95/98 sind die ELSA
        Treiber aktiv. Ist die ELSA Grafikkarte nicht Ihre primaere
        Grafikkarte, wird sie aktiviert, indem man in den Windows-
        Einstellungen auf die Darstellung des zugehoerigen Monitors
        klickt.

3.5     Installationsumfang

        Mit dem Treiber werden die ELSA Einstellungen, die ELSA
        3D-Einstellungen und ein OpenGL ICD installiert.
        Das in den selbstextrahierenden Treiberpaketen enthaltene Setup
        oder das Setup der WINNERware installiert zusaetzlich Tools wie
        WINman Suite und ELSAinfo. Wenn Ihre Grafikkarte mit Video I/O
        ausgestattet ist, werden die erforderlichen Treiber dafuer
        ebenfalls installiert.


        Unter Windows 95/98 ist es mit den ELSA Treibern jederzeit
        moeglich, die Aufloesung zu veraendern, ohne das System neu zu
        starten.

3.6     Installtion der Videofunktionen (optional, je nach Hardware)

        Im Ordner DRVTOOLS des Treiberverzeichnis finden Sie 3 *.INF
		Dateien welche abhaengig von der Hardwareausstattung der Grafik-
		karte und dem installierten	Betriebssytem manuell zu 
		installieren sind.
		
		Bitte markieren sie die fuer Ihre Arbeitsumgebung notwendige 
		*.inf Datei mit der linken Maustaste, oeffnen mit der rechten 
		Maustaste das kontextsensitive Menue und waehlen dort 
		"Installieren". 
		
		Nach einem evtl. Neustart des Systems sind die erweiterten 
		Features in Windows integriert und aktiv.
		
		- ELSATOOL.INF  zu installieren bei Win95/98 und Hardware ohne 
		                Video IN/OUT
		
		- VIDEOIO.INF   nur fuer Win98 bei Hardware mit Video IN/OUT
	   	                Adapter
		
		- VIDEOIN.INF   nur fuer Win95 bei Hardware mit Video IN/OUT 	
                                Adapter   		


------------------------------------------------------------------------

4.      Versions-Hinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt die Aenderungen bezueglich der
        letzen Version(en) dieser Treiber.

        Version 4.11.01.0100-0009
        - erste freigegebene Version

        Version 4.11.01.0100-0010
        - Verbesserungen der Video Features
        - neue WINman Version integriert

        Version 4.11.01.0100-0012
        - Verbesserungen der Video Features
        - neue Video/IO Version integriert

        Version 4.11.01.0200-0022
        - basiert auf NVidia V. 208


------------------------------------------------------------------------

5.      Hinweise zum Treiber


5.1     DirectDraw/Direct3D

        Die Treiber unterstuetzen die DirectX6-Komponenten DirectDraw/
        Direct3D.  Jedoch sind die Microsoft-Komponenten von DirectDraw/
        Direct3D noch NICHT im Standardlieferumfang von Windows 95
        enthalten. Damit DirectDraw/ Direct3D verwendet werden kann,
        muss ein aktuelles DirectX6 installiert werden.

        Um DirectDraw/Direct3D zu installieren waehlen Sie bitte den
        entsprechenden Menuepunkt auf der WINNERware CD Oberflaeche
        oder wechseln Sie mit dem Explorer direkt auf die CD und starten
        das Program:

       
        DirectX6
        Fuer Windows 98:

        DX6core.exe in:

        z.B.: Laufwerk:\Winware\MSAPPS\DIRECTX6\WIN98

        Fuer Windows 95:
        Die Datei DX6xxx.exe in:
        ...xxx.exe steht fuer die entsprechende Sprachversion

        z.B.: Laufwerk:\Winware\MSAPPS\DIRECTX6\WIN95\DE

        Laufwerk:\....\DE fuer die deutsche Version von Windows 95
        Laufwerk:\....\FR fuer die franzoesische Version von Windows 95
        Laufwerk:\....\EN fuer die deutsche Version von Windows 95

5.2     AGP unter Windows 95/98

        Fuer AGP-Unterstuetzung unter Windows 95 benoetigt man
        Windows 95 OSR-2.1 . Dieses erhaelt man durch das USB-Update
        'USBSUPP.EXE' auf einem Windows 95b (OSR2).
        Die installierte Windows-Version kann man in der Registry unter
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
        Version und VersionNumber finden.
        Fuer OSR-2.1 lauten die Eintraege:

        Version       "Windows95"
        VersionNumber "4.03.1212" oder "4.03.1214"

        Ist Ihr Mainboard mit einem nicht Intel Chipsatz bestueckt, kann
        es notwendig sein, ein sogenanntes Patch des jeweiligen
        Chipsatzherstellers, z.B. VIA, SIS, ALI, installieren zu muessen
        um alle spezifischen Funktionen des AGP Busses nutzen zu koennen.
        Dieses Patch liegt entweder dem System bzw. Mainboard bei oder
        aber ist erhaeltlich ueber die Internetseiten des jeweiligen
        Herstellers.

        http://www.via.com.tw/
        http://www.sis.com.tw/
        http://www.ali.com.tw/

        Im Zweifelsfall fragen Sie bitte den Hersteller
        Ihres Systems.

5.3     Frei definierbare Bildwiederholraten (Timings)
        mit ELSA Settings (WINman)

        Um korrekte Einstellmoeglichkeiten, frei definierter Monitor-
        timings zu gewaehrleisten, ist es dringend notwendig die vom
        Monitorhersteller mitgelieferte INF - Datei einzubinden.
        Weitere Information finden sich weiter oben in dieser Datei
        oder aber in der Dokumentation zu Windows.


------------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Fehler und Betriebshinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt Merkwuerdigkeiten bzw. Probleme und
        gibt zum Teil Tips zur Umgehung.

        - Sollte es bei 3D Spielen zu Blitzeffekten waehrend der Nutzung
          der "3D Stereo" Funktion kommen, ueberpruefen Sie bitte ob bei
          Verwendung des Joysticks im Konfigurationsdialog des Steruer- 
          geraetes unter:

          Start - >Einstellungen -> Systemsteuerung -> Gamecontroller
         
          auf der Karteikarte "Erweitert" die Checkbox "Poll mit 
          Interrupt eingeschaltet", aktiviert ist.
        
		- Bei Benutzung der "kein Warten auf Vsync" Funktion unter 
		  den "ELSA 3D Settings" wird der "3D Revelator" Stereo Support
		  deaktiviert.

        - Um die einwandfreie Funktion Ihrer ELSA Erazor III Grafikkarte
          auf Windows9x Systemen gewaehrleisten zu koennen, ist es bei 
          Mainboards mit VIA (Apollo, MVP3 usw.) Chipsaetzen zwingend 
          erforderlich, den VIAGARTD.VXD Version 3.3 oder neuer zu 
          installieren.
          
          Dieses sogenannte "VIA AGP driver" -Patch erhalten sie im 
          Internet unter:
          
          HTTP://WWW.VIA.COM.TW 
          
          oder von Ihrem Systemhaendler.      

        - Fuer maximale Performance des Treibers deaktivieren Sie bitte
          die Checkbox zum AntiAliasing in den "3D Einstellungen" unter
          "Eigenschaften von Anzeige"- "Erweitert", "3D Einstellungen",
          "Mehr 3D".

        - Wird der ELSA-Treiber nach einem nVIDIA-Treiber installiert,
          wird der Eintrag HKLM\Software\Microsoft\Windows\
          CurrentVersion\OpenGLDrivers\RIVATNT nicht aktualisiert.
          Hier muss "nv4ogl.dll", oder aehnlich, durch "ELSAEZ3O.DLL"
          ersetzt werden.

        - Benutzen Sie bitte zur Namensgebung der "Benutzerdefinierten
          Direct 3D Einstellungen" in den "ELSA 3D Einstellungen"
          maximal zwanzig Zeichen da sonst Probleme im Zusammenhang mit
          der "ELSA WINMANSuite" auftreten koennen.

        - Task switching waehrend aktiven 3D-Anwendungen kann zu Textur-
          Fehldarstellungen fuehren.

        - Die DirectDraw Aufloesung 480x360 wird fuer die meisten
          Monitore mit zu geringer Frequenz dargestellt. Siehe auch
          unter 5.3.

        - OpenGL-Bildschirmschoner stuerzen gelegentlich ab, wenn
          manuell oder auch durch das System, zusaetzlich ein
          Standbymodus eingeleitet wird.

        - Windows stuerzt ab bei dem Versuch, VESA Modi in einen
          Fenster-Modus zu bringen. Normalerweise erfolgt eine
          Fehlermeldung.

        - Standby-Modi waehrend 3D-Anwendungen koennen unter Windows 9x
          zu Systemabstuerzen fuehren.

        - Fuer die beste Dastellungsqualitaet der Texturen sollte in den
          3D Einstellungen der Regler fuer Texel Alignment unter 'Mehr
          Direct3D' auf "obere linke Ecke" gestellt werden.

        - Mausspuren werden nicht dargestellt, weil diese Windows-
          Funktionalitaet vom Riva-Chip in Hardware beschleunigt wird.
		  
		- TV-Out ist derzeit ausschliesslich verfuegbar unter Windows 98, 
		  Windows 95 ist in Vorbereitung."  

